Приложение №1 к запросу\_Техническое задание

Техническое задание

1. **Наименование МТР, работ, услуг:** поставка цветного металла.
2. **Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:** цветной металл предназначен для изготовления специальной технологической оснастки для основного производства.
3. **Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:** выпускаемая оснастка из цветного металла применяется в технологическом процессе при изготовлении металлокерамических корпусов.
4. **Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование Товара** | **Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым Товарам** | | | | | **Сведения о количестве** | |
| **ГОСТ на материал** | **ГОСТ/ТУ на сортамент** | **Геометрические размеры, мм** | | | **кг. (справочно)** | **шт.** |
| **толщина** | **ширина** | **длина** |
| 1 | Плита Д16Т\* | ГОСТ4784-2019 | ТУ 1-3-152-2005/ ТУ 1-804-473-2009 | 25 | 300 | 1200 | 126 | 5 |
| 2 | 25 | 325 | 1200 | 601 | 22 |
| 3 | 30 | 300 | 1200 | 121 | 4 |
| 4 | 45 | 305 | 1200 | 830 | 18 |
| 5 | Лист АД1Н | ТУ 1-3-152-2005 | 0,8 | 1200 | 3000 | 161 | 20 |
| 6 | 1,5 | 1200 | 3000 | 151 | 10 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | **1990** | **79** |

\*- Раскрой товара по габаритным размерам должен выполняться путем резки дисковой фрезой, допуск резки по ширине +0,1мм.

1. **Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)** – *нет*
2. **Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):**
   1. Гарантийные обязательства Поставщика перед Заказчиком в отношении поставленного Товара действуют в течение срока, установленного изготовителем, но не менее двенадцати месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставленного Товара.
   2. Акт об обнаружении дефектов, поставленных МТР подается Заказчиком и подтверждается Поставщиком в течение 3 дней с момента его получения. Срок устранения дефектов путем безвозмездной замены МТР с момента получения акта об обнаружении дефектов должен составлять не более 10 рабочих дней
3. **Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:** поставка Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора.
4. **Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:**
   1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26;
   2. Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.
5. **Иное, при необходимости:**
   1. Требования к упаковке:
      1. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки);
      2. Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.
   2. Требование к качеству и безопасности Товара:
      1. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатами качества заводов изготовителей. Копии действующих сертификатов должны быть надлежащим образом заверены. Поставка должна быть осуществлена с предоставлением на весь объем поставляемых МТР Сертификата соответствия (сертификат качества) /паспорта качества.
      2. Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2023г. не бывшим в использовании, не восстановленным;
      3. Недопустима поставка [неликвидов](https://pandia.ru/text/category/nelikvidi/), некондиционного Товара. Весь объем поставляемого Товара не должен иметь трещин, следов деформации и загрязнений;
      4. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, утвержденными на данный вид Товара.