**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ**

**Коммерческое предложение**

**начало формы**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

**На поставку производственной мебели,** в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить производственную мебель, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу:

Технические характеристики представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Характеристики поставляемого Товара** | | **Цена за ед. Товара руб. с НДС** | **Цена товара всего руб. с НДС** |
| 1. | Верстак усиленный  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 9 | конструкция модульная сборно-разборная | |  |  |
| максимальная распределенная нагрузка, кг | (указать значение) |
| **столешница** | |
| материал | фанера+оцинк. сталь 1,5 мм |
| габаритные размеры, мм: | |
| * толщина | (указать значение) |
| * ширина | 1200 |
| * глубина | 750 |
| **инструментальная тумба с дверцей и двумя съемными полками** | |
| шаг регулировки высоты полок, мм | 50 |
| максимальная нагрузка на полку, кг | (указать значение) |
| система запирания | ригельная |
| ключевой замок (2000 комбинаций) | 2 ключа в комплекте |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 800 |
| * ширина | 600 |
| * глубина | 650 |
| цвета отделки: | |
| * дверца | RAL 7024 |
| * корпус тумбы | RAL 7038 |
| **инструментальная тумба с выдвижными ящиками (6 ящиков)** | |
| каждый ящик должен быть укомплектован ковриком и оснащен алюминиевой ручкой с возможностью маркировки ящика (набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента) | |
| количество ящиков | 6 |
| высота 4-х ящиков, мм | 100 |
| высота 2-х ящиков, мм | 150 |
| максимальная нагрузка на ящик, кг | (указать значение) |
| направляющие ящиков | телескопические |
| система запирания | центральный замок |
| ключевой замок (2000 комбинаций) | 2 ключа в комплекте |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 800 |
| * ширина | 600 |
| * глубина | 650 |
| цвета отделки: | |
| * фасад ящика | RAL 7024 |
| * корпус тумбы | RAL 7038 |
| **экран** | |
| толщина металла, мм | (указать значение) |
| тип перфорации экрана | квадрат 10х10мм, шаг 38мм |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | (указать значение) |
| * ширина | 1200 |
| цвета отделки | RAL 7024 |
| **комплект косынок для крепления экрана** | |
| толщина металла, мм | (указать значение) |
| цвета отделки | RAL 7024 |
| **аксессуары на экран:** | |
| 1.блок электророзеток (3 розетки, 1 выключатель): | |
| материал корпуса | металл |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 100 |
| * ширина | 260 |
| * глубина | 60 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| 2. полка большая | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 70 |
| * ширина | 654 |
| * глубина | 151 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| 3. лоток А4 | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 200 |
| * ширина | 300 |
| * глубина | 60 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| 4. держатель инструмента | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 40 |
| * ширина | 360 |
| * глубина | 42 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| 5. держатель для пластиковых ящиков (3 шт.) | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 87 |
| * ширина | 1000 |
| * глубина | 23 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| 6. крючок-держатель (зажим для бумаги) | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 35 |
| * ширина | 100 |
| 2. | Верстак усиленный  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 2 | конструкция модульная сборно-разборная | |  |  |
| максимальная распределенная нагрузка, кг | (указать значение) |
| **столешница** | |
| материал | фанера+оцинк. сталь 1.5 мм |
| габаритные размеры, мм: | |
| * толщина | (указать значение) |
| * ширина | 1600 |
| * глубина | 704 |
| **инструментальная тумба с дверцей и двумя съемными полками. На тумбах и опорах имеются боковые прорезиненные бампера, служащие для защиты от повреждения. На боковых стенках тумбы имеется перфорация, позволяющая размещать аксессуары.** | |
| шаг регулировки высоты полок, мм | 80 |
| максимальная нагрузка на полку, кг | (указать значение) |
| ключевой замок (2000 комбинаций) должен работать с системой антиопрокидывания | 2 ключа в комплекте |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 838 |
| * ширина | 606 |
| * глубина | 642 |
| цвета отделки: | |
| * дверца | RAL 7024 |
| * корпус тумбы | RAL 7038 |
| каждая полка должна быть укомплектована ковриком и оснащена биркодержателем (набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента) | |
| **Полка (горизонтальная опора на зацепах в кол-ве 2шт. в комплекте)** | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 25 |
| * ширина | 390 |
| * длина | 920 |
| максимальная нагрузка на полку, кг | (указать значение) |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| **стенка** может устанавливаться как задняя вертикальная панель в 2 уровня, либо как полка-стенка в стандартном исполнении. | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: |  |
| * высота | 25 |
| * ширина | 390 |
| * длина | 920 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| **опора** | не регулируемая, с дополнительным перфорированным экраном (позволяет размещать дополнительное подвесное оборудование) |
| тип перфорации экрана | квадрат 10х10мм, шаг 38мм |
| цвета отделки | |
| * опора | RAL 7038 |
| * перфорированный экран | RAL 7024 |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 838 |
| * ширина | 500 |
| * глубина | (указать значение) |
| 3 | Стул промышленный с подлокотниками на опорах  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 9 | высота регулируемая, мм | 950-1150 |  |  |
| вес, кг | (указать значение) |
| максимальная нагрузка, кг | (указать значение) |
| диаметр опоры, мм | (указать значение) |
| опорное кольцо для ног | регулируемое по высоте |
| **сиденье** | |
| материал | полиуретан |
| высота регулировки, мм | 510-710 |
| габаритные размеры, мм: | |
| * ширина | 460 |
| * глубина | 440 |
| **спинка** | |
| материал | полиуретан |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | (указать значение) |
| * ширина | (указать значение) |
| регулировка | по высоте, по углу наклона |
| 4 | Табурет промышленный на колесах  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 8 | высота регулируемая, мм | 450-580 |  |  |
| вес, кг | (указать значение) |
| максимальная нагрузка, кг | (указать значение) |
| диаметр опоры, мм | (указать значение) |
| колеса, шт. | 6 |
| **сиденье** | |
| материал | полиуретан |
| ширина, мм | (указать значение) |
| 5 | Стул промышленный на колесах  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 8 | высота регулируемая, мм | 910-1190 |  |  |
| вес, кг | (указать значение) |
| максимальная нагрузка, кг | (указать значение) |
| диаметр опоры, мм | (указать значение) |
| колеса, шт. | 5 |
| **сиденье** | |
| материал | полиуретан |
| высота регулировки, мм | 560-760 |
| габаритные размеры, мм: | |
| * ширина | 460 |
| * глубина | 440 |
| **спинка** | |
| материал | полиуретан |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | (указать значение) |
| * ширина | (указать значение) |
| регулировка | по углу наклона |
| 6 | Тележка инструментальная на колесах  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 4 | конструкция сборно-разборная | |  |  |
| высота без колес, мм | 745 |
| грузоподъемность, кг | (указать значение) |
| габаритные размеры, мм: | |
| * ширина | 450 |
| * длина | 810 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| **Полки (2 шт.) коврик в комплекте** | |
| максимальная нагрузка на полку, кг. | (указать значение) |
| регулировка полок | По высоте |
| габаритные размеры, мм: | |
| * ширина | (указать значение) |
| * длина | 696 |
| Установка на тележку | Горизонтально/под наклоном |
| **колеса поворотные** | |
| количество, шт. | 4 |
| колеса со стопором, шт. | 2 |
| диаметр колеса, мм | (указать значение) |
| 7 | Среднегрузовой стеллаж  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 3 | конструкция стеллажа сборно-разборная. Крепление к полу осуществляется через подпятник на анкер. | |  |  |
| максимальная нагрузка на стеллаж, кг | 4000 |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | (указать значение) |
| * ширина | (указать значение) |
| * длина | 1800 |
| **рама** собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение. | |
| комплект связей 200х60см, шт. | 2 |
| **стойка** | |
| длина, см | 200 |
| материал | Сталь 1.5 мм |
| количество, шт. | 4 |
| конфигурация | металлический профиль сложной геометрической формы |
| сечение стойки , мм | х  (указать значение) |
| **балка** сложного b-образного профиля | |
| длина, см | 180 |
| количество, шт. | 8 |
| конструкция | сварная |
| количество ребер жесткости на балку | (указать значение) |
| крепление к стойке | на зацепах с фиксаций |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| **ярус** | |
| количество, шт. | (указать значение) |
| шаг регулировки высоты яруса, мм | (указать значение) |
| полка яруса 60х15см, шт. | 48 |
| материал | оцинкованный металл |
| **экран задней стенки стеллажа (3 шт.)** должен иметь перфорацию позволяющую размещать аксессуары | |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 500 |
| * ширина | 1800 |
| 8 | Верстак  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 1 | конструкция сборно-разборная | |  |  |
| грузоподъемность, кг | (указать значение) |
| **столешница** | |
| материал | фанера+оцинк. сталь не менее 1,2мм |
| габаритные размеры, мм: | |
| * толщина | (указать значение) |
| * ширина | 1000 |
| * глубина | 700 |
| **опора** | регулируемая с шагом 50 мм |
| толщина металла, мм | (указать значение) |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | (указать значение) |
| * ширина | (указать значение) |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| **стенка задняя** | |
| толщина металла, мм | (указать значение) |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 550 |
| * ширина | 628 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| **полка** | |
| толщина металла, мм | (указать значение) |
| габаритные размеры, мм: |  |
| * высота | 352 |
| * ширина | 628 |
| 9 | Верстак усиленный  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать производителя) | шт. | 1 | конструкция модульная сборно-разборная | |  |  |
| максимальная распределенная нагрузка, кг | (указать значение) |
| **столешница** | |
| материал | фанера+оцинк. сталь 1,5 мм |
| габаритные размеры, мм: | |
| * толщина | (указать значение) |
| * ширина | 2000 |
| * глубина | 750 |
| **инструментальная тумба (2 шт.) с выдвижными ящиками (6 ящиков)** | |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 800 |
| * ширина | 600 |
| * глубина | 650 |
| каждый ящик должен быть укомплектован ковриком и оснащен алюминиевой ручкой с возможностью маркировки ящика (набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента) | |
| количество ящиков | 6 |
| высота 4-х ящиков, мм | 100 |
| высота 2-х ящиков, мм | 150 |
| максимальная нагрузка на ящик, кг | (указать значение) |
| направляющие ящиков | телескопические |
| система запирания | центральный замок |
| ключевой замок (2000 комбинаций) | 2 ключа в комплекте |
| цвета отделки: | |
| * фасад ящика | RAL 7024 |
| * корпус тумбы | RAL 7038 |
| **экран (2шт.)** | |
| толщина металла, мм | (указать значение) |
| тип перфорации экрана | квадрат 10х10мм, шаг 38мм |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 500 |
| * ширина | 2000 |
| цвета отделки | RAL 7024 |
| **кронштейны для крепления экранов (2шт.)** | |
| цвета отделки | RAL 7024 |
| толщина металла, мм | (указать значение) |
| **освещение** | |
| тип | светодиодное |
| световой поток, Лм | (указать значение) |
| питание, В | 220 |
| мощность, Вт | (указать значение) |
| цветовая температура | Белый 2500К |
| длина, мм | (указать значение) |
| **комплект косынок для крепления экрана** | |
| толщина металла, мм | (указать значение) |
| цвета отделки | RAL 7024 |
| **полка** | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: |  |
| * высота | (указать значение) |
| * ширина | 352 |
| * длина | 790 |
| максимальная нагрузка на полку, кг | (указать значение) |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| **стенка** | |
| материал | металл |
| габаритные размеры, мм: |  |
| * высота | (указать значение) |
| * ширина | 550 |
| * длина | 790 |
| цвета отделки | RAL 7038 |
| **аксессуары на экран:** | |
| 1.блок электророзеток (3 розетки, 1 выключатель): | |
| материал корпуса | металл |
| габаритные размеры, мм: | |
| * высота | 100 |
| * ширина | 260 |
| * глубина | 60 |
| цвета отделки | RAL 7038 |

\*НДС-если применим

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком \_\_\_\_\_(указать размеры, цвет, вес).

Итого на общую сумму, *рублей*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

**Срок и условия поставки:** Общий срок поставки и сборки Товара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать срок, но не более 150 (Ста пятидесяти) календарных дней)

календарных дней с момента подписания Договора. В общий срок поставки входит:

Срок изготовления Товара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней с момента подписания

(указать срок, но не более 130 (Ста тридцати) календарных дней)

Договора. Срок доставки Товара ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней с момента изготовления

(указать срок, но не более 10 (Десяти) календарных дней)

Товара. Срок приемки по комплектности, срок сборки и монтажа на территории Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней с момента доставки Товара на склад Заказчика.

(указать срок, но не более 10 (Десяти) календарных дней)

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

**Условия оплаты[[1]](#footnote-1):** Заказчик осуществляет 100% оплату Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента доставки и сборки Товара на территории Заказчика.

**Гарантийный срок**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указать количество месяцев) (указать с какого момента)

Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

**Сведения об участнике процедуры закупки**

*В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора*]

**НАЧАЛО ФОРМЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

1. Условия оплаты: предпочтительные для Заказчика [↑](#footnote-ref-1)