Приложение №1 к запросу\_Техническое задание

**Техническое задание**

**1. Наименование МТР, работ, услуг:** «Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка химического производства полупроводниковых приборов", рег. № А42-00029-0016, в части переноса технологических трубопровода на участке обжига в корпусе 35Г цеха № 22, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

**2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:** Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта "Площадка химического производства полупроводниковых приборов", рег. № А42-00029-0016, перенос технологических трубопроводов на участке обжига в корпусе 35Г цеха № 22, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

**3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:** обеспечение технологическими газами технологического оборудования цеха № 22.

**4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)**

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с представленной сметной документацией (приложение № 1).

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

**5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)**

Наличие у организации сведений в едином реестре у членов СРО на работы при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технологических трубопроводов, трубных систем, выданного на основании результатов аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства по ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02, аттестации сварочных материалов по РД 03-613-03, аттестации сварочного оборудования по РД 03-614-03 и аттестации технологий сварки по РД 03-615-03.

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупку, поставку, монтаж, демонтаж, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ. Все используемые материалы и производимые работы должны соответствовать разделу проектной документации 021/24-ПР-ПЗ.ТХ (приложение № 2).

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

Порядок выполнения работ:

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

**-** подрядчик гарантирует, что не привлекает иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РФ;

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

- Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения No3 к РД-11-02-2006), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения ремонтных работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Акт приемки законченного ремонтом объекта | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 6. | Исполнительные схемы инженерных коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |

**6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)**

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |

**7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:** не более 90 календарных дней с момента подписания договора. Выполнение работ производится по графику, согласованному с заказчиком. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

**8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:** на участке обжига в корпусе 35Г цеха № 22 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.