**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ**

**Коммерческое предложение**

**начало формы**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

На поставку установки колокольной ванны погружного типа для химического никелирования крышек металлокерамических корпусов в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны ***поставить установку колокольной ванны погружного типа для химического никелирования крышек металлокерамических корпусов*** полностью соответствующую требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу\_Техническое задание.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Оборудования** | **Характеристики поставляемого Оборудования** | **Кол-во, шт.** |
| Установка колокольной ванны погружного типа для химического никелирования крышек металлокерамических корпусов  (Указать марку, производителя) | **Состав установки**  Установка состоит из следующих основных частей:   * - ванна для химического никелирования; * - шарнирно закрепленный погружной полипропиленовый перфорированный колокол с приводом вращения.   Установка оснащена:  - рамой с регулируемыми опорами;  - накладными бортовыми отсосами с шиберами для регулирования потока отсасываемого воздуха;  - несъемными складными крышками;  - лотком для загрузки деталей;  - лотком для выгрузки деталей;  - сливным патрубком с запорным краном;  - блоком управления.  В состав установки входят следующие позиции:  - цифровой таймер с сигнальной лампой;  - электронагреватель;  - теплообменник;  - система перемешивания электролита;  - периодическая система фильтрации;  - датчик уровня;  - датчик температуры;  - автоматическая система контроля температуры. | 1 |
| **Характеристики ванны для раствора химического никелирования**  Материал: листовой полипропилен.  Рабочие размеры ванны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мм;  (указать значение)  Объем раствора – 60 л;  Рабочая температура раствора– от 75 ºС до 85 ºС;  Время обработки \_\_\_\_\_\_\_ мин.  (указать значение) |
|  | **Характеристика погружного колокола**  Материал: полипропилен;  Форма: погружной колокол имеет форму двух спаренных пирамид, сварные швы внутри колокола плоские во избежание застревания и деформации крышек;  Перфорация: \_\_\_\_\_ мм;  (указать значение)  Поступление раствора для покрытия через верхнее загрузочное отверстие и через боковые стенки колокола;  Объем колокола – \_\_\_\_\_\_\_ л;  (указать значение)  Частота вращения – \_\_\_\_\_ об/мин;  (указать значение)  Крышки во время покрытия полностью погружены в раствор;  Автоматическое вращение колокола вдоль своей оси. |
| **Способ загрузки и выгрузки крышек**  Крышки загружаются в колокол с помощью лотка для загрузки и выгружаются также с помощью лотка в приемную корзину. |
| **Характеристика загружаемых на покрытие крышек**  Габарит минимальный (Д×Ш×Т) 44×40×0,1 мм;  Габарит максимальный (Д×Ш×Т) 198×246×0,1 мм;  Масса загрузки: \_\_\_\_\_\_ кг;  (указать значение)  Насыпная плотность загрузки: \_\_\_\_\_ дм3;  (указать значение)  Площадь загрузки: \_\_\_\_\_\_ дм2/л.  (указать значение) |
| **Работа установки**  - Автоматический режим.  Автоматический режим подразумевает под собой работу установки, где оператор-гальваник выполняет загрузку деталей в колокол и выгрузку из него. Процесс происходят в автоматическом режиме. На блоке управления имеется кнопка аварийной остановки. |
| **Подготовка к работе**  Время нагрева раствора занимает \_\_\_\_\_\_ часов.  (указать) |
| **Требования к установке**  - Предусмотрена возможность полного, безопасного слива раствора (поддон).  - Все элементы конструкции располагаются в доступном для обслуживания месте. |
| **Нагрев и терморегулирование**  - Установка обеспечена съемными фторопластовыми электронагревателями – точность поддержания температуры ±2 °С, а также системами автоматического терморегулирования;  - В установке применены датчики контроля температуры с покрытием из химически стойкого материала (фторопласт и т.д.);  - Установка оснащена системой контроля уровня и выключаться при достижении критической минимальной отметки, при этом раздается светозвуковой сигнал. |
| **Контроль времени обработки изделий**  Время обработки запрограммировано на пульте управления. |
|  | **ЗИП на линию**  Комплект ЗИП состоит из всех быстроизнашиваемых деталей, нагревателей, фильтрующих элементов и т.д. для работы на установке в течение гарантийного срока службы, а именно:  Датчики контроля температуры в количестве 2 шт;  Нагреватели в количестве 2 шт;  Контроллеры температуры в количестве 2 шт. |
| **Установка обеспечивает:**  - Бесперебойную работу \_\_\_\_\_\_\_\_.  - Поддержание заданных параметров (температура раствора, скорость вращения, фильтрация раствора) на протяжении \_\_\_\_\_\_\_. |
| **Качество поставляемого Оборудования**  Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, сопровождается всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность Оборудования в соответствии с действующим законодательством. |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком (указать значение, указать марку, производителя).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена всего, руб. с НДС\*** |
| 1. | Установка колокольной ванны погружного типа для химического никелирования крышек металлокерамических корпусов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать марку, производителя) | Шт. | 1 |  |

**\***НДС – если применим

**ВСЕГО, рублей** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** в том числе НДС \_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

**Условия оплаты[[1]](#footnote-1)**: Покупатель осуществляет 100% оплату за Оборудование на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

**Срок и условия поставки[[2]](#footnote-2):**

Общий срок поставки Оборудования: в течение – 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок доставки Оборудования до склада – в течение 110 (Ста десяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ в течение 7 (Семи) календарных дней с даты поставки Оборудования на склад Покупателя.

Срок покрытия пробной партии, инструктажа персонала на территории Заказчика – в течение 3 (Трех) календарных дней после монтажа оборудования и проведения пуско-наладочных работ.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Количество инструктируемых специалистов \_\_\_\_\_.

Количество рабочих часов для инструктажа \_\_\_\_\_\_.

**Гарантийный срок на оборудование**: составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) со дня подписания

(указать гарантийный срок)

сторонами акта ввода в эксплуатацию Оборудования.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

**Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров\***

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| №  п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик  (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за целый год [*указать год, например «\_\_\_\_\_\_\_\_»*]** | | | |  | **х** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за целый год [*указать год, например «\_\_\_\_\_\_\_\_»*]** | | | |  | **х** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО за [*указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал \_\_\_\_\_\_\_ года», «I—II кварталы \_\_\_\_\_\_\_\_ года» и т.д.*]** | | | |  | **х** |

\*Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на поставку товара сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника, заключенных в период **с 01.01.2022** **до момента подачи заявки**.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов, данные контрагентами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Сведения об участнике процедуры закупки**

*В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора*]

**НАЧАЛО ФОРМЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

**КОНЕЦ ФОРМЫ**

1. Предпочтительные условия для Покупателя.

   В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия Договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика». [↑](#footnote-ref-1)
2. Предпочтительные сроки и условия поставки оборудования для Покупателя [↑](#footnote-ref-2)